                     BMW R25/2 "RS"

Baujahr :  1952

Motor                                                             

Bohrung x Hub: 68x71

Hubraum: 270 ccm

Leistung: 30 PS,  nmax:9200 U/min,  Vmax: 160 km/h

Drehmoment: 28 Nm bei 6400 U/min

Verdichtungsverhältnis: 10.8 : 1

Kurbelwelle: hochfestes Pleuel, Feingewuchtet, rollengelagert

Nockenwelle: spezial Anfertigung ca. 330°

Ventile: strömungsgünstig erleichtert  E 42mm, A 38mm

Ventilbetätigung:  Zahnradgetriebene Nockenwelle, LeichteStößel, Stoßstangen,Kipphebel
Zylinderkopf: R68 abgeändert

Zylinder: Aluminium 
Kolben: Spezialanfertigung

Kühlung: Luft, Druckumlaufschmierung über Zahnradpumpe mit geändertem Ölkreislauf

Kupplung: Trockenkupplung im Alugehäuse

Vergaser: Dell´Orto SSI 29mm

Zündung: Magnet-Doppelzündung (HKZ)
Auspuff:  Edelstahl,mit konischem Krümmer + Topf
Getriebe

Getriebe: 4-Gang Sportgetriebe (variabel)

Hinterrad: Kardanantrieb (variabel)

Fahrwerk

Rahmen: Doppel-Stahlrohrrahmen verstärkt mit Schwingsattel,

Tank: Stahl, Ducati abgeändert

Vorderrad-Federung: Telegabel„Horex“ Hydraulisch gedämpft, doppeltwirkend

Hinterrad-Federung: Geradweg Teleskopfederung Hydraulisch gedämpft, 

                                   einfachwirkend

Räder :  Vollnabe,  vorn 2,15x18 Alufelge, Reifen 3.00x18,

                                hinten 2,15x19 Alufelge, Reifen 100/90x19

Bremse : vorn Duplex 200mm mit Lufteinlass.      hinten Simplex 160mm

Leergewicht :   115 kg

Bemerkung:
Das Fahrzeug wurde 2002 von Klaus Horn aufgebaut und nach längerer Erprobung fertig gestellt.

Einsatz für nationale Motorrad Rennen: 

                             z.B. DHM Deutsche Historische Motorradmeisterschaft

                            Ergebnisse:        2005, Platz 8

                                                        2006, Platz 2, Deutscher Vize-Meister 

                                                        2008, Platz 8,   2009, Platz 3
                                                        2010, Platz 5
