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Ziindeinstellung und Steuerzeiten laut Handbuch eintragen.

GRADMESSER

Ziindung

Steuerzeiten

Vorziindung €6

°vor0.T.
e vor 0. T.

ES °nach U. T
Spétziindung

A0 °vorU.T.

o |vor oder nach
O.T. A.S.

°nach 0. T

Zum Anbringen der Gradscheibe auf der Kurbelwelle passendes Loch
genau zentrisch einschneiden (siehe Markierung). Zeiger aus ca. 2 mm
starkem Draht an einer Zylinder- oder Kurbelgehéuseschraube befesti-
gen. Motor auf OT und UT drehen. Gradscheibe auf Null stellen und
auf der Kurbelwelle fixieren. Ziindeinstellung und Ventilzeiten konnen
kontrolliert werden





