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Wenn der Splint tatsächlich am unteren Ende durchgesteckt wird fällt dieser doch heraus.

Also wie soll das denn gehen ??!!

