Hawker Energy

Entstehung

Reinblei-Zellen wurden von der Gates Corporation USA im Jahr 1973 erfunden und vorgestellt. 

Abgesehen von den zahlreichen einmaligen Designeigenschaften dieser Zellen ist die Reinheit des Aktivmaterials der Schlüssel dieser Bleiakku-Technologie welche anfänglich in höheren Kosten resultiert.

Wenn wir jedoch die Eigenschaften und Leistungsvorteile kombiniert mit der verbesserten Zuverlässigkeit, verlängerten Auswechselperiode und reduzieren Systemausfällen betrachten, ergibt dies für den Endverbraucher deutlich geringere Kosten über 5 Jahre gerechnet.

Im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Kalziumakkumulatoren erlaubt die seit 1989 eingeführte Zugabe von Zinn zu den Reinblei Akkumulatoren flexiblere Ladeoptionen, Schnelladung und die Eigenschaft, Anwendungen besser zu verkraften, bei denen Tiefentladungen möglich sind.

Aus diesem Grund sind die Akkumulatoren von Hawker Energy Products Inc. eine exzellente Langzeitinvestition für die Anwender, die einen zuverlässigen Hochleistungsakku suchen.

Reinblei-Zinn-Akku

Der Reinblei-Zinn-Akku ist eine Weiterentwicklung der Blei-Flies Batterie. Die neue Legierung für das Zellenmaterial hat eine höhere Festigkeit. Die positive Platte ist nicht mehr porös. Daraus ergeben sich konstruktive Vorteile. 

Dünnere Platten ermöglichen eine grössere Packungsdichte und daher mehr Kapazität.

Da die chemische Reaktion an der Oberfläche der Platten stattfindet wird der Akku dadurch extrem niederohmig (kleiner innerer Widerstand).Der Akku ist selbst bei hohen Strömen sehr spannungsstabil und eignet sich dadurch hervorragend als Starter Akku.

Herkömmliche Bleisäure oder Gel-Batterien haben wenige dickere Bleiplatten, die aufgehängt im Gehäuse, ihr eigenes Gewicht tragen müssen, dadurch weniger Oberfläche haben und Vibrationsempfindlich sind.

In herkömmlichen Batterien sinkt die Konzentration des Elektrolyt bei wenig Gebrauch was zu Ablagerungen und Zellenschluss durch Korrosion führen kann.

Aufbau

Positiv und Negative Elektrode sind dünne Gitterplatten in Reinblei Zinntechnologie,dazwischen befindet sich ein Glasvlies mit dem Elektrolyt.

Dieses Sandwich wird nun komprimiert eingebaut was mehr Oberfläche in der Batteriepackung zur folge hat.

Das Gehäusematerial (Acrylbutadienstyrol "ABS")ermöglicht eine stabile schlagfeste Batteriekonstruktion, die die Gitterplatten-Glasvliespackung Vibrationsresistent aufnimmt.

Allgemeine Widerstandsfähigkeit

Das solide Gehäuse sowie die innere Reinblei-Zinn Zusammensetzung erlauben dem Akku, Extremkonditionen zu widerstehen. Hohe Temperaturen, bei denen herkömmliche Bleiakkumulatoren einen inneren Feuchtigkeitsverlust erleiden, machen den Hawker- Zellen nichts aus.

Hohe Schock- und Vibrationsresistenz wurden von Anfang an berücksichtigt, um diesen speziellen Anforderungen sowohl bei zivilen als auch militärischen Anwendungen zu erfüllen.

Die Tiefentladung, die schon immer ein Schwachpunkt von Bleiakkumulatoren war, bleibt ohne sichtbaren Effekt bei der Reinblei-Zinn Technologie. Es ist sogar zutreffend dass die Spezifikationen der Reinblei-Zinn Technologie auf eine 100 %ige Entladetiefe berechnet werden.

Hawker Bleibatterien sind für Aussenanwendungen optimal, da die hohe Gehäuseintegrität,der Ventildruck, sowie die niedrige Plattenkorrosion von Reinblei-Zinn die am weitest auseinanderliegenden Serviceintervalle ermöglicht. Die Produkte von Hawker Energy Produkts haben den höchsten Ventildruck aller Konkurrenzprodukte was die Akkumulatoren gegen Gasen und Austrocknen aufgrund kontinuierlicher Überladung in Standby-Applikation resistent macht.

Anwendungstemperatur

Hawker Batterien können in hohen Umgebungstemperaturen eingesetzt werden, ohne Leistungseinbrüche oder mechanische Probleme zu erleiden. Aufgrund ihrer soliden Konstruktion und hohen Ventildrücken wird der Akku selbst in extremer Hitze seine Leistung und physikalischen Parameter erreichen.

Bei hohen Temperaturen werden die chemischen Reaktionen im Akku, die für den Alterungsprozess zuständig sind, beschleunigt.

Die Reinblei-Technologie widersteht diesen Reaktionen weitaus mehr als Bleilegierungen und verleiht dem Akku damit eine längere Lebensdauer.

Für Sonderanwendungen sorgt ein Stahlgehäuse, Schock, Vibrationen sowie Hitzeausdehnung zu vermeiden. (Option)

Bei Temperaturen unter -20 Grad Celsius beträgt die Kapazität von Hawker Batterien etwa den doppelten Wert von konventionellen gasdichten Bleiakkumulatoren und stellt damit eine einmalige Niedertemperaturlösung dar. Da sehr gute Kaltstart Eigenschaften!

Ein Akku kann seine eingelagerte Energie besser aktivieren, wenn er dünnere und damit mehr Platten beinhaltet.

(Grössere Fläche!)

Bei einem Temperatursturz kann ein Akku mit dünneren Platten einen höheren Ladezustand bei Schnelladeanwendungen in einem 1/4 der Zeit von konventionellen Dickplattenakkumulatoren erreichen und eine 50 bis 100 % bessere Gesamtleistung als herkömmliche Bleiakkumulatoren erbringen.

Stabiles, hohes Entladespannungsprofil

Das sehr stabile und hohe Entladespannungsprofil der Reinblei-Zinnakkumulatoren, gepaart mit ihrem niedrigen Innenwiderstand, erlaubt eine gleichmässige Energieabgabe ohne Spannungseinbruch.

Das flache Entladespannungsprofil, ähnlich der Nickel-Cadmium Akkumulatoren, zusammen mit dem niedrigen Innenwiderstand des Produktes, resultiert in der Fähigkeit des Akkus, schneller und effizienter geladen / entladen zu werden und bietet somit eine grössere Flexibilität bei seiner Verwendung an.

Schnelladung

Die Reinblei-Zinn Chemie der Hawker Akkumulatoren und Zellen bietet die höchste Ladeeffizienz aller gasdichten Bleiakkus auf dem Markt.

Mit Reinblei-Zinn können 95 % Ladezustand in einer Stunde erreicht werden ohne Kapazitäts- oder Elektrolytverlust. Hierzu ist lediglich ein konventioneller Konstantspannungslader (IU Kennlinie) notwendig.(I = bis 300Amp, U = 14.6V bei 20°C)

 Seite anklicken und Ziel auf dem Rechner Bestimmen

Tiefentladefähigkeit

Hawker bestand den extremen" Erholung nach Tiefentladungen" - Test nach DIN. Hierbei wird in einem 28-tägigen Test der Akkumulator mit einer Last und einer limitierten Standby-Spannungserholungsladung behandelt.

Dabei haben Hawker Akku nicht nur exzellente Erholungseigenschaften im Bestehen des Tests bewiesen sondern er war darüber hinaus noch in der Lage, den selben Test, ohne Einbruch seiner Erholungseigenschaften, über weitere 56 Tage zu bestehen.

Transport

Der Transport der Hawkerprodukte ist problemlos, da sie unter die ,, Trockenzellen ,, Klassifizierung des US Transportministeriums fallen sowie von de IATA in die Kategorie der uneingeschränkten Lufttransporte eingestuft wurden.

Was bedeutet das die Batterien auch per Post versendet werden können.

